Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710*

*«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області, 80062, Україна, Львівська область, місто Белз, вул. Домініканська, буд 1,код за ЄДРПОУ 44133922,підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган) |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 09110000-3 - Тверде паливо (Вугілля кам’яне, напівбрикет торф’яний, брикет вугільний) |
| 3 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-11-22-014119-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | **Таблиця відповідності якісних, технологічних та фізико-механічних показників** **характеристик запропонованих товарів умовам документації \*****1) Вугілля кам’яне**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги замовника** | **Детальний опис товару, який пропонується учасником (ЗАПОВНЯЄТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПО КОЖНОМУ ПУНКТІ)** |
| **1** | **Вугілля кам’яне марки Г або Г(Г1) або Г(Г2) \*\*****АБО****Вугілля кам’яне марки Г або  Г(Г1) або Г(Г2)** |  |
|  | **Кількість 116 т.** |  |
|  | Розмір кусків, мм - 13-100 |  |
|  | Зольність на сухий стан палива, Аd, %, **не більше % - 28\*\*****АБО****не більше % - 14** |  |
|  | Загальна волога на робочий стан палива, Wtr, %, не більше **% - 8\*\*****АБО**не більше **% - 12** |  |
|  | Вказати відповідність ДСТУ |  |
|  | Вказати інформацію про походження вугілля |  |
| 2 | **Вугілля кам’яне марки Ж** |  |
|  | **Кількість 5 т.** |  |
|  | Розмір кусків, мм - 13-50 |  |
|  | Зольність на сухий стан палива, Аd, %, не більше % - **10** |  |
|  | Загальна волога на робочий стан палива, Wtr, %,, не більше **% - 12** |  |
|  | Вказати відповідність ДСТУ |  |
|  | Вказати інформацію про походження вугілля |  |

***\*\**** *Для вугілля львівсько-волинського марок Г, Ж*1. Основні технологічні характеристики вугілля повинні відповідати ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація» та ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови».2. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:- доставка вугілля здійснюється дрібними партіями, до лікувально-профілактичного закладу, за адресою - згідно заявки Замовника;- проведення лабораторних випробувань та експертних досліджень на вимогу Замовника;- постачальник зобов’язаний завозити та зважувати вугілля власними силами та транспортом за місцем призначення, визначеним Замовником згідно Договору. Постачальник зобов’язаний забезпечити зважування вугілля за присутності представника Замовника на території **Белзької ТГ Львівської області**.3. Загальні умови поставки товарів:- строки поставки – до 31.12.2024 р.;- поставка вугілля здійснюється дрібними партіями, в залежності від фактичної потреби замовника; - учасник повинен забезпечити комплекс заходів, що унеможливлять попадання у вугілля різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики вугілля.4. Зважування  здійснюється учасником за власний рахунок на сертифікованих і повірених вагах та в присутності представника Замовника. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.5. Якість кожної партії вугілля кам’яного в момент поставки повинна бути підтверджена оригіналом або копією посвідчення якості, відповідно до вимог документації торгів та/або будь-яким іншим документом, який підтверджує якість товару відповідно до закону. Якість вугілля кам’яного, яке планується постачати, підтверджується учасником шляхом надання у складі пропозиції копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, чинний станом на дату подання тендерних пропозицій цієї закупівлі на кожну марку вугілля кам’яного.У сертифікатах генетичних, технологічних та якісних характеристик, що надані Учасником для підтвердження якості вугілля класифікаційні показники мають відповідати Таблиці 1 ДСТУ 3472:2015, а показники, що характеризують безпечність вугілля мають відповідати Таблиці 2 ДСТУ 7146:2010 ( у разі невідповідності показників в сертифікатах Учасника показникам вказаних у таблицях, пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню).6. Замовник має право при поставці кожної окремої партії товару вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам Замовника за рахунок Постачальника. В такому випадку Постачальник зобов’язаний вжити заходів щодо відібрання проб товару у присутності представника Замовника, забезпечення доставки проб товару до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень. Замовник має право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження товару щодо технічних та якісних показників / або у випадку обрання лабораторії Постачальником – вибір такої лабораторії погоджується із Замовником (замовник письмово підтверджує згоду на обрану Постачальником лабораторію, шляхом надання листа/довідки тощ довільної форми). При невідповідності якості та марки вугілля, виявленого шляхом лабораторного аналізу, постачальник зобов’язаний замінити партію неякісної та недостатньої продукції.7. Для підтвердження якості товару по мірі поставок та щодо кожної окремої партії товарів учасник повинен надати замовнику сертифікат якості (посвідчення якості) на вугілля згідно діючим ДСТУ. 8. Учасник повинен забезпечити комплекс заходів, що унеможливлять попадання у товар різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики товару про що учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі пропозиції.***Примітки: \*****всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати як «або еквівалент».* *Учасником може бути запропоновано товар, що є еквівалентом товару, зазначего в даному додатку, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією. У разі, якщо учасником пропонується еквівалент товару, такий товар за своїми технічними параметрами повинен відповідати показникам, що визначаються технічним комітетом України ТК-92 або ДП «Укрндівуглезбагачення» (або іншою установою, уповноваженою на сертифікацію вугільної продукції) при видачі сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, що передбачене замовником. Така відповідність (еквівалентність) повинна бути підтверджена Учасником наданням у складі тендерної пропозиції відповідного документу (довідки, листа) уповноваженого органу, який має право надавати такі документи (довідки, листи), компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (документ, що засвідчує акредитацію чи інший документ по компетентності (свідоцтво чи інше)  уповноваженого органу, який має право надавати такі документи, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції).* **2) Напівбрикети торф’яні:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Вимоги замовника** | **Детальний опис товару, який пропонується учасником (ЗАПОВНЯЄТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПО КОЖНОМУ ПУНКТІ)** |
| Показник | Значення  | Показник | Значення  |
| 1 | **Напівбрикети торф’яні** |  |  |
|  | Кількість  | 3 т. |  |  |
|  | Довжина | 80-200 мм |  |  |
|  | Ширина | 45-200 мм |  |  |
|  | Товщина (висота) | 15-70 мм |  |  |
|  | Зольність | до 25,0 % |  |  |
|  | Вологість | до 25,0 % |  |  |
|  | Теплота згорання  | не менше 10,2 мДж/кг |  |  |
|  | Механічна міцність | не менше 93 % |  |  |
|  | Вказати найменування виробника, його адресу та контактні номери телефонів |  |  |

 1. Якість напівбрикетів торф’яних, що будуть постачатися замовнику, повинна відповідати зольності, вологості, механічній міцності, теплоті згорання, розмірам, що вказані вище, повинна відповідати діючим РСТ УРСР 1297-82, підтверджується наданням в складі тендерної пропозиції сертифікату якості та паспорту про якість торф’яної продукції, виданих Українською інспекцією по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «УКРІНСПАЛИВО», виданих на виробника  напівбрикетів торф’яних,  з попередніх партій поставок. 2. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:- доставка напівбрикетів торф’яних здійснюється дрібними партіями, до лікувально-профілактичного закладу, за адресою - згідно заявки Замовника.3. Загальні умови поставки товарів:- строки поставки – до 31.12.2024 р.;- поставка здійснюється партіями, в залежності від фактичної потреби замовника. 4. Зважування  здійснюється учасником за власний рахунок на сертифікованих і повірених вагах та в присутності представника Замовника. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.5. Відвантаження напівбрикетів торф’яних повинно проводитися зі складу постачальника чи виробника у тарі, а саме мішках типу «Біг-Бег» чи термоплівці чи іншого типу фасуванні. Учасник у складі пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість тари, у яку виробник фасує напівбрикети торф’яні.6. На кожну партію напівбрикетів торф’яних при поставці учасник зобов’язаний надавати документ про якість напівбрикетів торф’яних, встановленої форми відповідно до діючого державного стандарту РСТУРСР 1297-82, а  саме сертифікат якості та паспорт про якість торф’яної продукції, виданих Українською інспекцією по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «УКРІНСПАЛИВО» 7. Учасник повинен забезпечити комплекс заходів, що унеможливлять попадання у товар різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики товару про що учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі пропозиції.***Примітки: \*****всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати як «або еквівалент».* *Учасником може бути запропоновано товар, що є еквівалентом товару, зазначего в частині 2 даного додатку, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією. Еквівалентність товару, що пропонується учасником, повинна бути документально підтверджена наданням у складі пропозиції учасником відповідного документу (довідки, листа) від органу, уповноваженого на сертифікацію напівбрикету відповідно до РСТ УРСР 1297-82, що свідчить про еквівалентність напівбрикетам торф’яним ), компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (документ, що засвідчує акредитацію чи інший документ по компетентності (свідоцтво чи інше)  уповноваженого органу, який має право надавати такі документи, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції).* **3) Брикет вугільний:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Вимоги замовника** | **Детальний опис товару, який пропонується учасником (ЗАПОВНЯЄТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПО КОЖНОМУ ПУНКТІ)** |
| Показник | Значення  | Показник | Значення  |
| 1 | **Брикет вугільний** |  |  |
|  | Кількість  | 2 т. |  |  |
|  | Довжина | До 5 см |  |  |
|  | Ширина | До 5 см |  |  |
|  | Висота | До 5 см |  |  |
|  | Форма брикетів  | овальна або еліпсоподібна або подушкоподібна |  |  |
|  | Зольність на сухий стан палива, Аd, %, | Не більше 25,0 % |  |  |
|  | Загальна волога на робочий стан палива, Wtr, %, | Не більше 7 % |  |  |
|  | Теплота згоряння на робочий стан палива, ккал/кг, | не менш 5600ккал/кг |  |  |
|  | Загальна сірка на сухий стан палива, % | не більше 4 |  |  |
|  | Механічна міцність | не менш 75% (визначається під час випробування методом скидання з висоти 1,5 метра, залишок бою не більш 10%). |  |  |
|  | Вказати найменування виробника, його адресу та контактні номери телефонів |  |  |

 1. Сировиною для виробництва брикету повинне бути вугілля кам’яне будь-яких марок, а не його відходи з підвищеним вмістом глини (шлам вугільний). Дані щодо сировини повинні бути відображені у технічних умовах чи інших документах, відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний.2.Відвантаження брикету паливного вугільного повинно проводитися зі складу постачальника (виробника) у поліпропіленових мішках, вагою не більше 50 кг. Учасник у складі пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість поліпропіленових мішків, у які виробник фасує брикети вугільні.3.Брикет паливний вугільний повинен вироблятися без домішок неорганічного походження таких як продукти нафтохімічної та резинотехнічної переробки.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до брикету паливного вугільного, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме посвідчення про якість (посвідчення має відповідати вимогам ДСТУ 7493:2013), а також довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності технічних, кількісних та якісних показників брикету вугільного, вимогам цієї тендерної документації.Кожна поставка (відвантаження) брикету вугільногосупроводжується посвідченням про якість та/або паспортом якості (документом, що засвідчує якість товару). Якщо товар, згідно наданого посвідчення про якість/паспорту якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар. 4. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:- доставка брикетів вугільних здійснюється дрібними партіями, до лікувально-профілактичного закладу, за адресою - згідно заявки Замовника.5. Загальні умови поставки товарів:- строки поставки – до 31.12.2024 р.;- поставка здійснюється партіями, в залежності від фактичної потреби замовника. 6. Зважування  здійснюється учасником за власний рахунок на сертифікованих і повірених вагах та в присутності представника Замовника. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.7. Учасник повинен забезпечити комплекс заходів, що унеможливлять попадання у товар різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики товару про що учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі пропозиції.***Примітки: \*****всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати як «або еквівалент».* *Учасником може бути запропоновано товар, що є еквівалентом товару, зазначего в частині 3 даного додатку, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією. Еквівалентність товару, що пропонується учасником, повинна бути документально підтверджена наданням у складі пропозиції учасником відповідного документу (довідки, листа) від органу, що є компетентним у даному питанні та відповідно  компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (документ, що засвідчує акредитацію чи інший документ по компетентності (свідоцтво чи інше)  уповноваженого органу, який має право надавати такі документи, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції).* |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на 2024 рік за КЕКВ 2275. |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована становить 916 573,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. (Очікувана вартість предмета закупівлі ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар та розрахована на підставі розрахунку вартості товарів з врахуванням основних положень та рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та шляхом проведення моніторингу ринкових цін відповідних товарів через пошук загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, спеціалізованих торговельних майданчиках, а також в електронній системі закупівель Prozorro. |