Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, надає
рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки при встановлені та
експлуатації бензиновими чи дизельними генераторами, повідомляє наступне:

•Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. ( Під
час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не
має потрапляти до приміщення. )

• Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні
(стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. ( Це важливо, тому що під час
роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути).

• Заправляти генератор можна лише вимкненим та на відкритому
повітрі перед тим дочекатися поки всі запчастини охолонуть, а паливо
тримайти якомога далі.

• Генератор має бути захищений від вологи.

• Не змішуйте різні види мастила або пального.

• Не змінюйте самостійно конструкцію електроприладу.

• Під рукою завжди має бути вогнегасник.